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MORRISON Mineral SM/CF
[bookmark: _GoBack]Giới thiệu về sản phẩm:
MORRISON Mineral SM/CF là dòng sản phẩm dầu động cơ cao cấp. Sự kết hợp tuyệt vời giữa dầu gốc khoáng tinh chế chất lượng cao cùng hệ phụ gia cao cấp tạo ra dòng sản phẩm cao cấp giúp bảo vệ cho động cơ xe của bạn một cách toàn diện.
Ưu điểm :
· Bảo vệ tối ưu giúp cho động cơ làm việc trơn tru giảm được tiếng ồn cùng khả năng làm mát tuyệt vời.
· Chống đóng muội, giảm thiêu sự hình thành a xít và cặn bám ở xéc măng từ đó giảm tiêu hao nhiên liệu.
· Tuổi thọ dầu cao, thời gian thay dầu lên tới 6000 km nên tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian thay dầu.
· Bảo vệ, làm sạch động cơ chống ăn mòn.
Ứng dụng :
· Sử dụng cho các loại động cơ ô tô chạy xăng như : Toyota, Vios, Yaris Hyundai, Getz, i10. KIA Morning, Deawoo, Matiz

	Tên chỉ tiêu
	Phương pháp thử
	Kết quả

	Cấp độ nhớt
	 
	15W40
	20W50 

	Trọng lượng riêng ở 15 °C
	ASTM D 4052
	0.88
	0.888

	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở °C
	ASTM D 92
	245
	270

	Nhiệt độ đông đặc °C
	ASTM D 97
	-33
	-27

	Độ nhớt động học ở 
	 
	 
	 

	40 °C
	ASTM D 445
	110.8
	160

	100 °C
	ASTM D 445                                
	14.8
	19.6

	Chỉ số độ nhớt
	ASTM D 2270
	138
	140

	TBN, mgKOH/g
	ASTM D 2896
	10
	10

	Màu sắc
	ASTM D 1500
	<3.0
	<3.0


Quy cách đóng gói:

      -     Đóng gói 4L/can
Được công nhận và khuyến nghị bởi:
· API SM/CF
· ACEA C3-08, ACEA A3/B3-08, ACEA A3/B4-08
Hướng dẫn sử dụng:
      -     Thay thế,  bổ xung với các chủng loại dầu tương đương của các hãng.
      -     Tra dầu mới đến mức quy định.
Khuyến cáo sử dụng:
· MORRISON Mineral SM/CF không gây bất kỳ mối nguy hại nào cho sức khỏe và an toàn khi sử dụng đúng quy định và tuân thủ các tiêu chuẩn về vệ sinh công nghiệp.
-    Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng găng tay không thấm nước với dầu đã qua sử dụng.
      -    Sau khi tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng.
      -    Tránh để dầu bắn vào mắt. Trong trường hợp bắn dầu vào mắt, rửa nhiều lần bằng nước sạch.
      -    Không xả thải trực tiếp vào cống rãnh, đất hoặc nước.

Bảo quản:
      -     Để ở nơi khô ráo, không ẩm mốc.
      -     Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài.
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